{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月16日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",8878741,112.11,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",639195.18,7.4,"-",400,"-",100,2.08,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",81482.66,0.94,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10496687,121.49,190.42,400,27.85,100,2.64,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",9963626,115.33,212.97,400,30.41,100,5.26,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",3697829,57.06,"-","-","-","-",7.52,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8189543.5,94.79,"-","-","-","-",3.84,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",3045600,35.25,147.26,400,14.43,100,5.72,30,"正常"]
[null,null,"窑头",7535808,87.22,"-",400,"-",100,9.7,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8259412.5,95.6,196.41,400,14.99,100,2.54,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2014134.12,23.31,"-","-","-","-",9.83,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1674432,19.38,114.06,300,6.58,100,5.32,30,"正常"]
[null,null,"2井",1429056,16.54,85.43,300,7.79,100,5.84,30,"正常"]
[null,null,"3井",900288,10.42,121.31,"-",4.24,"-",2.51,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2002877.5,23.18,76.61,300,18.52,100,1.31,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1902313.25,22.02,73.07,300,13.34,100,1.21,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2093152.25,24.23,59.21,300,15.19,100,1.27,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",7663541.5,118.26,149.9,400,18.19,100,5.4,30,"正常"]
[null,null,"B线",8919208,137.64,230.08,400,23.6,100,5.39,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4457269,65.17,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4633178,67.74,"-","-","-","-",7.77,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",22604832,261.63,92.69,200,29.97,200,8.57,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",42513396,492.05,37.11,100,28,200,1.03,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1248529.5,14.45,37.13,120,18.73,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1844348.12,21.35,101.46,"-",15.76,"-",2.05,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口",1561913.04,65079.71,66.06,"-",15.35,"-",5.52,"-","正常"]
[null,null,"二号废气排放口",274302.22,3.18,61.11,"-",91.26,"-",6.58,"-","正常"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",43333212.55,501.54,22.2,100,23.4,50,2.55,20,"正常"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",55388736.94,641.07,32.64,100,25.1,50,2.04,20,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}