{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月19日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",11981932,138.68,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",653823.56,7.57,"-",400,"-",100,2.01,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",5332.14,0.06,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10515835,121.71,212.51,400,27.54,100,2.63,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10074025,116.61,188.2,400,30.59,100,5.21,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4355132,67.21,"-","-","-","-",7.52,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8587841,99.4,"-","-","-","-",3.11,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",3407616,39.44,142.7,400,5.85,100,6.88,30,"正常"]
[null,null,"窑头",7357824,85.16,"-",400,"-",100,10.46,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8786816,101.7,203.83,400,14.54,100,11.34,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2217967,25.67,"-","-","-","-",9.13,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1780704,20.61,120.2,300,6.84,100,6.41,30,"正常"]
[null,null,"2井",1529280,17.7,90.53,300,5.94,100,5.95,30,"正常"]
[null,null,"3井",977184,11.31,116.97,"-",2.94,"-",3.35,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2103262.25,24.34,81.6,300,15.45,100,1.11,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",2005506.25,23.21,95.88,300,13.44,100,0.96,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2204044.25,25.51,88.24,300,16.59,100,1.22,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8447487,130.36,221.07,400,23.77,100,6.24,30,"正常"]
[null,null,"B线",8576652,132.36,232.42,400,21.11,100,5.31,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4945599.5,76.32,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4517403,69.71,"-","-","-","-",7.74,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",16083360,186.15,83.19,200,32.4,200,7.23,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",43036524,498.11,36.95,100,17.29,200,0.96,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1312980,15.2,40.25,120,24.26,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1742351,20.17,102.3,"-",10.17,"-",2.03,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",15795875.92,182.82,0,100,0,50,3.93,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",50611254.85,585.78,29.9,100,26.48,50,2.45,20,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}