{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2016年第3季度"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016年第3季度","index":0,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,8,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,0,11,2],[11,10,11,11],[12,0,12,2],[12,10,12,11],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,13,5],[13,6,14,7],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,0,18,2],[18,6,18,7],[19,0,19,2],[19,6,19,7],[21,0,21,9],[23,6,23,7],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[24,6,26,7],[27,0,27,2],[27,6,27,7],[28,0,31,0],[28,1,31,1],[28,6,31,7],[32,0,32,2],[32,6,32,7],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,6,35,7],[36,0,36,2],[36,6,36,7],[37,0,40,0],[37,1,40,1],[37,6,40,7],[41,0,41,2],[41,6,41,7],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[42,6,44,7],[45,0,45,2],[45,6,45,7],[46,0,46,2],[46,6,46,7],[47,0,47,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2：    惠州市2016年第3季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","颗粒物",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-08-26","固废焚烧炉废气处理后总排口",154422,7.8,{"v":13,"d":"13.0"},"＜14","＜14",61,98,4.04,6.56]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2014",null,null,"—","—",30,"—",100,"—",300,"—",60]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","镉 ",null,"铅",null,"汞",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-08-26","固废焚烧炉废气处理后总排口",154422,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",2.8e-05,4.5e-05,"—"]
[null,null,"固废焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—",0]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2014",null,null,"—","—","0.1        镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）","—","1.0            锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","—",0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","臭气浓度（无量纲）","一氧化碳",null,"含氧量\n（%）",null,"—",null,"—"]
[{"$nulls":4},"实测","折算",null,null,"—","—","—","—"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-08-26","1#上风向",14,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#下风向",14,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#下风向",14,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"达标","—","—","—",null,"—","—","—","—"]
["《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,20,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[]
["惠州市2016年第3季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":9},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","甲烷\n（%）","氨","硫化氢","监测日期",null,"监测点位","臭气浓度\n(无量纲)"]
["惠城区垃圾填埋场","2016-08-25","1#监控点",0.0005,0.17,"0.001L","2016-08-25",null,"1#监控点",14]
[null,null,"2#监控点",0.0004,0.16,"0.001L",null,null,"2#监控点",15]
[null,null,"3#监控点",0.0003,0.15,"0.001L",null,null,"3#监控点",15]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2016-08-16","监控点1#",0.0003,0.27,"0.001L","2016-08-23",null,"1#上风向",14]
[null,null,"监控点2#",0.0003,0.41,"0.001L",null,null,"2#下风向",16]
[null,null,"监控点3#",0.0019,0.55,"0.001L",null,null,"3#下风向",16]
[null,null,"监控点4#",0.0026,0.35,"0.001L",null,null,"4#下风向",16]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["博罗县垃圾填埋场","2016-08-11","1#监测点位",0.0005,0.41,"0.001L","2016-08-23",null,"1#上风向",13]
[null,null,"2#监测点位",0.0018,0.37,"0.001L",null,null,"2#下风向",14]
[null,null,"3#监测点位",0.0006,0.37,"0.001L",null,null,"3#下风向",14]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["惠东县垃圾填埋场","2016-08-18","监控点1#",0.0007,0.24,"0.001L","2016-08-22",null,"1#上风向",14]
[null,null,"监控点2#",0.0005,0.32,"0.001L",null,null,"2#下风向",16]
[null,null,"监控点3#",0.0006,0.33,"0.001L",null,null,"3#下风向",16]
[null,null,"监控点4#",0.0155,0.61,"0.001L",null,null,"4#下风向",17]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县城甘香垃圾填埋场）","2016-08-12","1#监测点位",0.0006,{"v":0.7,"d":"0.70"},"0.001L","2016-08-20",null,"1#上风向",14]
[null,null,"2#监测点位",0.0007,{"v":0.9,"d":"0.90"},"0.001L",null,null,"2#下风向",13]
[null,null,"3#监测点位",{"v":0.001,"d":"0.0010"},{"v":0.9,"d":"0.90"},"0.001L",null,null,"3#下风向",15]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,0.1,1.5,0.06,"—",null,"—",20]
["备注:1.市站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。\n     2.臭气浓度外委给“深圳市华保科技有限公司”监测。\n  "]