{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["填报说明","主要跨界河流简评","重污染河流简评"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3,"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"填报说明","index":0,"n_rows":26,"n_cols":1,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,5,11],[7,0,23,11],[25,0,31,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["填报说明"]
["1.原始数据填报：\nA.按照格式顺序要求，先填报跨界河流，后填报重污染河流；\nB.跨界河流上报《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1 24项数据，未监测项目填-1,在检出限以下填\"检出限值L\"；\nC.重污染河流上报pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷等5项，其他指标保持空白即可。\nD.填报原始数据的断面、监测上中下、左中右点位、涨退潮要求严格按照《广东省重点河流水质监测与评价方案》要求；\nE.详见表\"本期原始数据”和上期原始数据\"示例。"]
[]
[]
[]
[]
[]
["2.简评说明：\nA.未监测统一用长划号填写；\nB.超标项目/超标倍数计算，溶解氧为目标浓度与监测浓度的差值，其他指标以阶段目标计算，无阶段目标的以水质目标计算,计算过程为(本期浓度-目标浓度)/目标浓度，按照超标倍数由大到小排序，主要超标项目/超标倍数为超标倍数前三项，每个项目之间以顿号隔开；\nC.各指标与上年同比计算，计算过程为（本期浓度/上期浓度-1）*100%，指标排序均为氨氮/?%、总磷/?%、化学需氧量/?%、溶解氧/?%；\nD.跨界河流综合污染指数计算指标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的除水温、总氮、粪大肠菌群、pH、溶解氧外的19项指标，即19项各项指标的监测浓度值除以Ⅲ类标准值求出各指标污染指数，再取19项污染指数均值；\nE.重污染河流综合污染指数以氨氮、总磷和化学需氧量三项计算，即以该三项污染指数求均值；\nF.综合污染指数均值与上年同期比较计算，计算过程为(本期综合污值/上期综合污指-1)*100%;\nG.水质类别均为罗马字母序号表示，不加\"类\"字，例如\"Ⅲ\";\nH.超标倍数、各指标与上年同比、综合污染指数均值及上年同比均保留一位小数位。\nI.水质达标状况按照备注中的阶段目标评价，若无阶段目标，按照水质目标评价，评价结果为\"达标\"和“未达标\"两种，达标情况背景颜色为以下4中，①水质劣于Ⅴ类且未达阶段控制目标，用红色标示,②水质为Ⅴ类且未达阶段控制目标，或水质类别同比下降时，用黄色标示,③水质达阶段控制目标且同比水质类别未下降时，用绿色标示④若均无以上述情况，请保留背景填充为无颜色。\nJ.详见表\"主要跨界河流简评\"和\"重污染河流简评\"示例。\n"]
{"$rows_empty":17}
["3.上报时间说明：\nA.按照<广东省重点河流水质状况信息发布方案>粤环[2014]61号文要求，每月25日前将当月监测数据及水质状况简要分析报送省环境监测中心，邮箱gdjhsz@163.om.\nB.对此表有任何疑问，请联系林秀榕 020-28368507."]

{"sheet":"主要跨界河流简评","index":1,"n_rows":64,"n_cols":11,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,3,0],[4,0,6,0],[4,10,6,10],[8,0,12,0],[14,0,15,0],[17,0,19,0],[21,0,24,0],[25,0,27,0],[28,0,30,0],[31,0,33,0],[35,0,36,0],[39,0,39,3],[39,4,39,10],[40,0,42,0],[44,0,45,0],[46,0,50,0],[51,0,53,0],[57,0,59,0],[60,0,62,0],[63,0,66,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2015年8月份广东省主要跨市河流交接断面水质状况"]
["责任\n城市","监测城市","交接断面","所在河流","交接关系","水质控\n制目标","水质\n类别","上年同期\n水质类别","达标\n状况","主要超标项目\n/超标倍数","备注"]
["广州","佛山","乌洲(涨)","顺德水道","佛山≈广州","Ⅱ"]
[null,"佛山","平洲(涨)","平洲水道","佛山≈广州","Ⅲ"]
["深圳","惠州","西湖村","龙岗河","深圳→惠州","Ⅲ","劣V","劣V","超标","氨氮/2.0,总磷/1.0","2015年度目标氨氮达Ⅴ类，其他指标达Ⅳ类。"]
[null,"惠州","上垟","坪山河","深圳→惠州","Ⅲ","劣V","V","超标","氨氮/0.2,总磷/0.4"]
[null,"东莞","企坪","观澜河","深圳→东莞","Ⅲ"]
["珠海","江门","布洲(右、涨)","磨刀门水道","江门、中山、珠海共河","Ⅱ"]
["佛山","江门","古劳","西江干流","佛山→江门","Ⅱ"]
[null,"江门","下东(左)","西江干流水道","佛山、江门共河","Ⅱ"]
[null,"广州","乌洲(退)","顺德水道","佛山≈广州","Ⅲ"]
[null,"广州","平洲(退)","平洲水道","佛山≈广州","Ⅲ","Ⅲ","Ⅲ","达标"]
[null,"中山","海陵(左)","东海水道","佛山≈中山","Ⅱ"]
["韶关","清远","高桥","北江干流","韶关→清远","Ⅲ"]
["河源","惠州","江口","东江","河源→惠州","Ⅱ","Ⅱ","Ⅱ","达标"]
[null,"梅州","莱口水电站","鹤市河","河源→梅州","Ⅱ"]
["梅州","潮州","赤凤","韩江干流","梅州→潮州","Ⅱ"]
["惠州","东莞","东岸","东江","惠州→东莞","Ⅱ"]
[null,"东莞","石龙桥(右)","东江","惠州→东莞共河","Ⅱ"]
[null,"广州","九龙潭","增江","惠州→广州","Ⅱ"]
["东莞","惠州","石龙桥(左)","东江","惠州→东莞共河","Ⅱ","Ⅱ","—","达标",null,"去年同期由东莞站监测。"]
["中山","江门","六沙(左)","磨刀门水道","江门、中山共河","Ⅱ"]
[null,"中山","布洲(左)","磨刀门水道","江门、中山、珠海共河","Ⅱ"]
[null,"珠海","南沙湾","前山河","中山→珠海","Ⅳ"]
[null,"佛山","海陵(右)","东海水道","佛山≈中山","Ⅱ"]
["江门","中山","六沙(右)","磨刀门水道","江门、中山共河","Ⅱ"]
[null,"珠海","布洲(右、退)","磨刀门水道","江门、中山、珠海共河","Ⅱ"]
[null,"佛山","下东(右)","西江干流水道","佛山、江门共河","Ⅱ"]
["茂名","湛江","江口门","鉴江干流","茂名→湛江","Ⅲ"]
[null,"湛江","塘口","袂花江","茂名→湛江","Ⅲ"]
[null,"湛江","石碧","小东江","茂名→湛江","Ⅳ",{"$nulls":4},"2015年度目标氨氮Ⅴ类，其余Ⅳ类"]
["肇庆","佛山","永安","西江干流","肇庆→佛山","Ⅱ"]
[null,"云浮","古封","西江干流","肇庆→云浮","Ⅱ"]
[null,"云浮","都骑(左)","西江干流","云浮、肇庆共河","Ⅱ"]
["清远","佛山","石角","北江干流","清远→佛山","Ⅲ"]
["潮州","汕头","大衙","西溪梅溪河","潮州→汕头","Ⅱ"]
[null,"揭阳","深坑","枫江","潮州→揭阳","Ⅳ",{"$nulls":4},"2015年V类，2020年Ⅳ类。"]
["揭阳","汕头","青洋山桥","练江","揭阳→汕头","Ⅴ",{"$nulls":4},"2015年阶段目标,化学需氧量<50mg/L,氨氮<3.5mg/L，总磷<0.6mg/L，其余V类"]
["云浮","肇庆","都骑(右)","西江干流","云浮、肇庆共河","Ⅱ"]
["入海河口水质状况",{"$nulls":3},""]
["广州","广州","蕉门","蕉门水道","入海口","Ⅲ"]
[null,"广州","洪奇沥","洪奇沥","入海口","Ⅲ"]
[null,"广州","莲花山","珠江广州河段","入海口","Ⅳ"]
["深圳","深圳","河口","深圳河","入海口","Ⅴ",{"$nulls":4},"2015年度目标氨氮低于4mg/L，总磷低于0.6mg/L，其余指标达V类"]
["珠海","珠海","磨刀门","磨刀门水道","入海口","Ⅲ"]
[null,"珠海","鸡啼门","黄杨河","入海口","Ⅲ"]
["汕头","汕头","地都[入]","榕江","入海口","Ⅲ"]
[null,"汕头","海门湾桥闸","练江","入海口","Ⅴ",{"$nulls":4},"2015年阶段目标,化学需氧量<50mg/L,氨氮<4.0mg/L，总磷<0.8mg/L，其余V类"]
[null,"汕头","莲阳桥闸","韩江","入海口","Ⅲ"]
[null,"汕头","升平[入]","梅溪河","入海口","Ⅲ"]
[null,"汕头","外砂","西溪","入海口","Ⅲ"]
["汕尾","汕尾","东溪水闸","黄江河","入海口","Ⅲ"]
[null,"汕尾","半溪水闸","螺河","入海口","Ⅲ"]
[null,"汕尾","乌坎水闸","乌坎河","入海口","Ⅲ"]
["东莞","东莞","沙田泗盛","东江南支流","入海口","Ⅱ",{"$nulls":4},"阶段控制目标2015年为Ⅲ类"]
["中山","中山","中山港码头","横门水道","入海口","Ⅲ"]
["江门","江门","苍山渡口","潭江","入海口","Ⅲ"]
["阳江","阳江","埠场","漠阳江","入海口","Ⅲ"]
[null,"阳江","尖山","漠阳江","入海口","Ⅲ"]
[null,"阳江","那格","漠阳江","入海口","Ⅲ"]
["湛江","湛江","营仔","九洲江","入海口","Ⅲ"]
[null,"湛江","黄坡","鉴江湛江段","入海口","Ⅲ"]
[null,"湛江","大山江","袂花江","入海口","Ⅲ"]
["备注：1.未监测统一用长划号填写；\n      2.超标项目/超标倍数计算，溶解氧为目标浓度与监测浓度的差值，其他指标以阶段目标计算，无阶段目标的以水质目标计算;\n      3.综合污染指数计算指标为《国家地表水标准2002-3838》表1中的除水温、总氮、粪大肠菌群、pH、溶解氧外的19项指标。"]

{"sheet":"重污染河流简评","index":2,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[3,0,11,0],[3,2,4,2],[5,2,6,2],[7,2,8,2],[9,2,10,2],[12,0,16,0],[12,12,15,12],[13,2,14,2],[17,0,18,0],[17,2,18,2],[17,12,18,12],[20,0,24,0],[20,2,21,2],[22,2,23,2],[25,0,28,0],[25,2,27,2],[28,12,29,12],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[31,2,32,2],[36,0,37,0],[38,0,40,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2015年8月份重污染河流断面水质状况"]
["责任城市","监测城市","河流\n名称","断面\n名称","水质\n目标","水质\n类别","水质\n状况","达标\n状况","超标项目\n/超标倍数","各指标与上年同期比较","综合污染指数",null,"备注"]
[{"$nulls":10},"2015-08-01","与上年\n同期比较"]
["广州","广州","流溪河白云段","人和","Ⅱ"]
[null,"广州",null,"江村","Ⅱ"]
[null,"广州","石井河","石井河中游","Ⅲ"]
[null,"广州",null,"入西航道前","Ⅲ"]
[null,"广州","花地河","花地河入西航道前","Ⅳ"]
[null,"广州",null,"花地河入后航道前","Ⅳ"]
[null,"广州","白坭河","白坭河白坭","Ⅲ"]
[null,"广州",null,"白坭河炭步","Ⅲ"]
[null,"广州","珠江广州河段","黄沙","Ⅲ"]
["深圳","东莞","观澜河","企坪","Ⅲ",{"$nulls":7},"2015年度目标氨氮达Ⅴ类，其他指标达Ⅳ类。"]
[null,"深圳","龙岗河","吓陂","Ⅲ"]
[null,"惠州",null,"西湖村","Ⅲ","劣V","重度污染","超标","氨氮/2.0,总磷/1.0","总磷/263.6%、溶解氧/24.0%、氨氮/8.9%、化学需氧量/-37.8%",10.18,{"v":0.239,"d":"23.9%"}]
[null,"惠州","坪山河","上垟","Ⅲ","劣V","重度污染","超标","氨氮/0.2,总磷/0.4","溶解氧/107.9%、氨氮/81.5%、总磷/65.4%、化学需氧量/-27.6%",5.65,{"v":0.378,"d":"37.8%"}]
[null,"深圳","深圳河","河口","Ⅴ",{"$nulls":7},"2015年度目标氨氮低于4mg/L，总磷低于0.6mg/L，其余指标达V类"]
["深圳/东莞","东莞","茅洲河","洋涌大桥","Ⅳ",{"$nulls":7},"2015年度目标氨氮低于8mg/L，总磷低于0.8mg/L，其余指标达V类"]
[null,"东莞（左、退）、深圳(右、退）",null,"共和村","Ⅳ"]
["汕头","汕头","练江","海门湾桥闸","Ⅴ",{"$nulls":7},"2015年阶段目标,化学需氧量<50mg/L,氨氮<4.0mg/L，总磷<0.8mg/L，其余V类"]
["佛山","佛山（退）","佛山水道","罗沙","Ⅳ",{"$nulls":7},"2015年度控制目标Ⅲ"]
[null,"佛山（退）",null,"横滘","Ⅳ"]
[null,"佛山（退）","西南涌","凤岗","Ⅳ",{"$nulls":7},"2015年度目标氨氮、总磷达Ⅴ类,其余Ⅳ类"]
[null,"佛山（退）",null,"和顺大桥","Ⅲ","劣Ⅴ","重度污染","未达标","氨氮/2.9、溶解氧/1.0、总磷/0.5","氨氮/20.4%、总磷/19.4%、化学需氧量/-4.2%、溶解氧/-39.5%",3.46,{"v":0.148,"d":"14.8%"},"2015年度目标总磷达Ⅴ类,其余Ⅳ类"]
[null,"佛山(退）、广州(涨)","水口水道","黄岐","Ⅲ",{"$nulls":7},"2015年度目标为Ⅴ类"]
["东莞","东莞","东莞运河","樟村","Ⅳ",{"$nulls":7},"2015年度目标为Ⅴ类"]
[null,"东莞",null,"石鼓","Ⅳ",{"$nulls":7},"2015年度目标为Ⅴ类"]
[null,"东莞",null,"镇口","Ⅳ",{"$nulls":7},"2015年度目标为Ⅴ类"]
[null,"东莞","石马河","石马河口","Ⅲ",{"$nulls":7},"2015年枯水期氨氮达到V类、其他指标达IV类，丰水期水质全面达III类"]
["惠州","东莞","潼湖水","赤岗村","Ⅲ"]
[null,"惠州","淡水河","紫溪","Ⅲ","劣V","重度污染","超标","氨氮/1.6","化学需氧量/27.3%、总磷/16.1%、溶解氧/1.4%、氨氮/-3.9%、",7.07,{"v":0.02,"d":"2.0%"},"2015年度目标氨氮V类,其余Ⅳ类。"]
["茂名","茂名","小东江","镇盛","Ⅳ",{"$nulls":7},"2015年度目标氨氮Ⅴ类，其余Ⅳ类"]
[null,"湛江",null,"石碧","Ⅲ",{"$nulls":7},"2015年度目标氨氮Ⅴ类，其余Ⅳ类"]
["肇庆","肇庆","独水河","水口寨","Ⅳ"]
["清远","清远","大燕河","水车头","Ⅳ"]
["潮州","揭阳","枫江","深坑","Ⅳ",{"$nulls":7},"2015年V类，2020年Ⅳ类。"]
["揭阳","揭阳","枫江","枫江河口","Ⅳ"]
[null,"汕头","练江","青洋山桥","Ⅴ",{"$nulls":7},"2015年阶段目标,化学需氧量<50mg/L,氨氮<3.5mg/L，总磷<0.6mg/L，其余V类"]
["备注：1.未监测统一用长划号填写；\n      2.超标项目/超标倍数计算，溶解氧为目标浓度与监测浓度的差值，其他指标以阶段目标计算，无阶段目标的以水质目标计算;\n      3.综合污染指数以氨氮、总磷和化学需氧量三项计算。\n      4.镇盛无2015年阶段目标，参照下游石碧阶段目标；水口水道沿用2014年阶段目标。"]