{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["地下水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水","index":0,"n_rows":30,"n_cols":25,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,24],[1,6,1,24],[4,0,4,2],[6,0,6,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[12,0,12,2],[14,0,14,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[20,0,20,2],[22,0,26,0],[28,0,28,2],[29,0,29,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3：                      惠州市2016年第4季度生活垃圾处理企业地下水监督性监测结果"]
[{"$nulls":6},"单位（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升外，其余均为毫克/升）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["博罗县垃圾填埋场","—","办公室北侧下井水","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注1",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2016-10-13","项目入口处南面山体路边监测井（项目门口左侧井水）",6.05,56.8,40,1.54,1.96,0.00586,0.0443,0.00231,0.0467,"0.0003L",1.1,0.45,"0.003L",0.07,0.07,"0.004L","0.00004L","0.0003L",0.00013,"0.004L",0.0161,500]
["评价",null,null,"偏酸0.5个单位","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2016-10-13","项目西面山体路边井水",6.06,59.9,94,11.3,2.22,0.00276,0.0256,0.00482,0.0461,"0.0003L",1.3,0.08,"0.003L",0.15,0.06,"0.004L","0.00004L","0.0003L",{"v":0.0004,"d":"0.00040"},"0.004L",0.0618,"1.7×103"]
["评价",null,null,"偏酸0.4个单位","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超0.2倍","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,1,1,0.002,3,20,0.02,0.2,1,0.05,0.001,0.05,0.01,0.05,0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠东县垃圾填埋场","2016-10-13","废水站1号监测井",{"v":5.6,"d":"5.60"},24.8,56,4.43,7.98,0.00149,0.0172,0.00086,{"v":0.0018,"d":"0.00180"},"0.0003L",1.4,1.42,"0.003L",0.09,0.05,"0.004L","0.00004L","0.0003L",0.00019,"0.004L",0.00032,"＜20"]
["评价",null,null,"偏酸0.9个单位","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2016-10-13","废水站2号监测井",{"v":5.9,"d":"5.90"},37.2,32,10.2,2.77,0.0776,0.588,0.00064,0.00151,"0.0003L",1.6,0.06,"0.003L",0.12,0.02,"0.004L","0.00004L","0.0003L",{"v":7e-05,"d":"0.00007"},"0.004L",0.0128,"＜20"]
["评价",null,null,"偏酸0.6个单位","达标","达标","达标","达标","达标","超标4.9倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2016-10-13","项目正北方向3号扩散井",11.84,{"v":31,"d":"31.0"},922,23.3,123,0.0453,{"v":0.0009,"d":"0.00090"},0.0141,"0.00067L",0.0077,1.8,"0.04L",0.166,0.26,0.33,"0.004L","0.00004L",0.0016,"0.00005L",0.016,0.00171,500]
["评价",null,null,"偏碱3.3个单位","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超标2.9倍","达标","达标","超标7.3倍","超标0.3倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,1,1,0.002,3,20,0.02,0.2,1,0.05,0.001,0.05,0.01,0.05,0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠城区填埋场(惠州市垃圾处理厂)","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注2",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2016-10-17","1#地下水取样点",{"v":6.5,"d":"6.50"},13.4,55,3.17,2.68,"0.00082L",0.0185,0.00032,0.00511,"0.0003L",{"v":1,"d":"1.0"},1.22,"0.003L",0.07,0.07,"0.004L","0.00004L",0.0004,"0.00005L","0.004L","0.00009L","＜20"]
[null,"2016-10-17","2#地下水取样点",{"v":6.3,"d":"6.30"},16.5,167,26.5,2.63,0.0132,0.0754,0.00313,0.00734,"0.0003L",0.9,0.17,"0.003L",0.07,0.86,"0.004L","0.00004L",0.0009,{"v":8e-05,"d":"0.00008"},"0.004L","0.00009L","＜20"]
[null,"2016-10-17","3#地下水取样点",5.94,16.5,27,{"v":1.5,"d":"1.50"},1.95,"0.00082L",0.0245,0.00035,0.00786,"0.0003L",1.1,0.08,"0.003L",0.07,0.04,"0.004L","0.00004L","0.0003L",5e-05,"0.004L","0.00009L","1.6×104"]
[null,"2016-10-17","4#地下水取样点",{"v":5.9,"d":"5.90"},{"v":31,"d":"31.0"},117,7.04,3.89,0.00855,0.427,0.00017,0.0103,"0.0003L",1.3,"0.04L","0.003L",{"v":0.1,"d":"0.10"},1.24,"0.004L","0.00004L",0.0013,"0.00005L","0.004L","0.00009L",50]
[null,"2016-10-17","6#地下水取样点",5.92,{"v":33,"d":"33.0"},68,7.46,{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.00082L",0.00606,0.00036,0.0104,"0.0003L",1.4,0.16,"0.003L",0.11,0.78,"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L","0.00009L",50]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县甘香垃圾场）","2016-10-20","2#井水监测口",5.68,28.9,30,2.52,3.33,0.0322,0.0772,"0.00008L",0.0998,"0.0003L",1.2,0.05,"0.003L",0.13,"0.02L","0.004L","0.00004L",0.0003,"0.00005L","0.004L","0.00009L","＜20"]
["备注3",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注:1.博罗县垃圾填埋场的办公室北侧下井水已被垃圾杂草覆盖，无法采样。\n     2.惠城区填埋场(惠州市垃圾处理厂)地下井已荒废、损坏。\n     3.惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场、龙门县垃圾填埋场地下水暂无评价依据。\n    \n    "]