{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,9,0],[4,1,9,1],[4,2,9,2],[4,3,9,3],[4,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,3,14,3],[10,16,14,16],[14,4,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4：      惠州市2016年12月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（2家）（第二批）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20161205,"含铅废气处理设施处理后排口1#",0.07,{"v":9e-06,"d":"0.000009"},"0.005L","0.005L",0.00024,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20161205,"含铅废气处理设施处理后排口2#","0.05L",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"0.005L","0.005L",0.00025,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"—","含铅废气处理设施处理后排口3#","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},20161205,"含铅废气处理设施处理后排口4#","0.05L",{"v":6e-06,"d":"0.000006"},"0.005L","0.005L",0.00017,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20161205,"含铅废气处理设施处理后排口5#","0.05L",{"v":7e-06,"d":"0.000007"},"0.005L","0.005L",0.00019,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","志源塑胶制品（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20161208,"1#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"0.005L","0.005L",0.00023,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20161208,"2#含铅废气处理后排口","0.05L",9e-06,"0.005L","0.005L",0.00021,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},20161208,"4#含铅废气处理后排口","0.05L",8e-06,"0.005L","0.005L",0.00025,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20161208,"5#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"0.005L","0.005L",0.00022,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]