{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":18,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,3,8,3],[4,16,8,16],[8,4,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4：      惠州市2017年1月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（1家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","广东科士达工业科技有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20161219,"1#含铅废气处理后排口","0.05L",1.4e-05,"0.005L","0.005L",{"v":0.0002,"d":"0.00020"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20161219,"2#含铅废气处理后排口","0.05L",1.7e-05,"0.005L","0.005L",0.00028,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"1月公布"]
[{"$nulls":4},20161219,"3#含铅废气处理后排口","0.05L",1.5e-05,"0.005L","0.005L",0.00015,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20161219,"4#含铅废气处理后排口","0.05L",1.1e-05,"0.005L","0.005L",0.00024,"达标","0.01L","0.01L",0.02,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]