{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["地下水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水","index":0,"n_rows":32,"n_cols":25,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,24],[1,6,1,24],[3,0,4,0],[5,0,5,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[11,0,11,2],[13,0,13,2],[15,0,15,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[24,0,28,0],[30,0,30,2],[31,0,31,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3：                          惠州市2017年第1季度生活垃圾处理企业地下水监督性监测结果"]
[{"$nulls":6},"单位（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升外，其余均为毫克/升）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["博罗县垃圾填埋场","—","办公室北侧下井水","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[null,"—","项目入口处南面山体路边监测井（项目门口左侧井水）","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注1",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2017-03-06","项目西面山体路边井水",6.51,36.2,69,1.09,1.09,0.00268,0.0212,0.00314,0.0393,"0.0003L",{"v":1,"d":"1.0"},0.113,"0.003L",0.15,0.032,"0.004L","0.00004L","0.0003L",{"v":0.0002,"d":"0.00020"},"0.004L",0.0259,"＜20"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,1,1,0.002,3,20,0.02,0.2,1,0.05,0.001,0.05,0.01,0.05,0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠东县垃圾填埋场","2017-01-06","废水站1号监测井",{"v":5.9,"d":"5.90"},38.3,67,{"v":1.6,"d":"1.60"},7.38,"0.00082L",0.0179,{"v":0.0006,"d":"0.00060"},0.00663,"0.0003L",1.8,{"v":1.8,"d":"1.80"},0.004,5.26,0.062,"0.004L","0.00004L",0.0003,"0.00005L","0.004L","0.00009L","2.0×106"]
["评价",null,null,"偏酸0.6个单位","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超25.3倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2017-01-06","废水站2号监测井",5.94,29.8,67,2.92,3.11,"0.00082L",0.0101,0.00059,0.00184,"0.0003L",1.4,0.457,0.004,0.16,{"v":0.1,"d":"0.100"},"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L","0.00009L","＜20"]
["评价",null,null,"偏酸0.6个单位","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2017-02-16","项目正北方向3号扩散井",7.33,24.5,52,1.96,3.84,0.00347,0.118,0.00031,"0.00067L","0.0003L",1.3,0.303,0.011,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.094,"0.004L","0.00004L",0.0006,0.00012,"0.004L","0.00009L","＜20"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","超0.2倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2017-01-06","新本底井",6.37,40.5,58,9.76,{"v":3,"d":"3.00"},0.0736,4.01,{"v":0.0004,"d":"0.00040"},0.00166,"0.0003L",1.2,0.283,0.006,0.12,0.081,"0.004L","0.00004L",0.0014,"0.00005L","0.004L","0.00009L","4.0×106"]
["评价",null,null,"偏酸0.1个单位","达标","达标","达标","达标","达标","超39.1倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,1,1,0.002,3,20,0.02,0.2,1,0.05,0.001,0.05,0.01,0.05,0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠城区填埋场(惠州市垃圾处理厂)","2017-03-14","焚烧发电厂大门右侧观察井",6.32,51.1,371,{"v":0.07,"d":"0.070"},"1.55×102",15.9,1.35,"0.00008L",{"v":0.019,"d":"0.0190"},"0.0003L",5.1,"0.016L","0.003L",3.87,0.027,"0.004L","0.00004L",0.0032,"0.00005L","0.004L","0.00009L",50]
["评价",null,null,"偏酸0.2个单位","达标","达标","达标","达标","超52.0倍","超12.5倍","达标","达标","达标","超0.7倍","达标","达标","超18.4倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,1,1,0.002,3,20,0.02,0.2,1,0.05,0.001,0.05,0.01,0.05,0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2017-01-12","1#地下水取样点",{"v":7.2,"d":"7.20"},20.2,42,4.23,3.23,"0.00082L",0.00855,0.00063,{"v":0.0045,"d":"0.00450"},"0.0003L",1.2,1.46,"0.003L",0.22,0.174,"0.004L","0.00004L",0.0006,"0.00005L","0.004L","0.00009L","2.0×102"]
[null,"2017-01-12","2#地下水取样点",7.34,23.4,192,23.2,3.14,0.00828,{"v":0.0012,"d":"0.00120"},0.00314,"0.00067L","0.0003L",0.9,{"v":0.32,"d":"0.320"},0.004,0.26,1.87,"0.004L","0.00004L",{"v":0.001,"d":"0.0010"},"0.00005L","0.004L","0.00009L","2.0×102"]
[null,"2017-01-12","3#地下水取样点",7.46,29.8,21,1.47,2.52,"0.00082L",0.00314,0.00028,"0.00067L","0.0003L",1.2,0.416,0.005,0.12,{"v":0.034,"d":"0.03"},"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L","0.00009L","5.0×102"]
[null,"2017-01-12","4#地下水取样点",6.67,25.6,143,7.99,8.17,0.00249,0.105,0.00048,0.0114,"0.0003L",{"v":1,"d":"1.0"},0.342,"0.003L",0.09,2.12,"0.004L","0.00004L",0.0011,"0.00005L","0.004L","0.00009L","8.0×104"]
[null,"2017-01-12","6#地下水取样点",{"v":7,"d":"7.00"},22.4,50,8.42,{"v":2.3,"d":"2.30"},"0.00082L",0.00192,0.00058,"0.00067L","0.0003L",{"v":1,"d":"1.0"},0.412,0.004,0.14,1.04,"0.004L","0.00004L",0.0003,"0.00005L","0.004L","0.00009L","2.0×102"]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县甘香垃圾场）","2017-03-07","2#井水监测口",6.23,69.2,28,5.95,2.42,0.0625,0.104,"0.00008L",0.0887,"0.0003L",0.8,0.018,"0.003L",0.07,"0.006L","0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L","0.00009L",460]
["备注2",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注:1.博罗县垃圾填埋场的办公室北侧下井水已被垃圾杂草覆盖，项目入口处南面山体路边监测井已堵，无法采样。\n     2.惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场、龙门县垃圾填埋场地下水暂无评价依据。  \n    "]