{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,16,6,16],[4,17,6,17],[6,4,6,5],[7,0,12,0],[7,1,12,1],[7,2,12,2],[7,3,12,3],[7,16,12,16],[7,17,12,17],[12,4,12,5],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[13,2,16,2],[13,3,16,3],[13,16,16,16],[13,17,16,17],[16,4,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4：      惠州市2016年10月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（3家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州市新科华实业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20161014,"含铅废气处理后2#排口","0.05L",1.2e-05,"0.005L","0.005L",0.00026,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20161013,"含铅废气处理后3#排口","0.05L",1.8e-05,"0.005L","0.005L",0.00018,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20160926,"含铅废气处理设施处理后排口1#","0.05L",{"v":4e-06,"d":"0.000004"},"0.005L","0.005L",0.00015,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20160926,"含铅废气处理设施处理后排口2#","0.05L",{"v":5e-06,"d":"0.000005"},"0.005L","0.005L",0.00017,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"—","含铅废气处理设施处理后排口3#","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},20160926,"含铅废气处理设施处理后排口4#","0.05L",{"v":8e-06,"d":"0.000008"},"0.005L","0.005L",0.00016,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20160926,"含铅废气处理设施处理后排口5#","0.05L",{"v":6e-06,"d":"0.000006"},"0.005L","0.005L",{"v":0.0002,"d":"0.00020"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","广东科士达工业科技有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20160922,"1#含铅废气处理后排口","0.05L",4e-06,"0.005L","0.005L",0.00018,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20160922,"2#含铅废气处理后排口","0.05L",3e-06,"0.005L","0.005L",0.00023,"达标","0.01L","0.01L",0.04,"达标"]
[{"$nulls":4},20160922,"4#含铅废气处理后排口","0.05L",7e-06,"0.005L","0.005L",0.00015,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]