{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2016年第4季度"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016年第4季度","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,8,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,0,11,2],[11,10,11,11],[12,0,12,2],[12,10,12,11],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,13,5],[13,6,14,7],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,0,19,2],[19,6,19,7],[20,0,20,2],[20,6,20,7],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,21,5],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[25,0,25,2],[26,0,26,2],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[27,10,28,11],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,10,29,11],[30,10,30,11],[31,0,31,2],[31,10,31,11],[32,0,32,2],[32,10,32,11],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,33,5],[33,6,34,7],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[35,0,40,0],[35,1,36,1],[35,6,35,7],[35,10,35,11],[36,6,36,7],[36,10,36,11],[37,1,40,1],[37,6,37,7],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[40,6,40,7],[41,0,41,2],[41,6,41,7],[42,0,42,2],[42,6,42,7],[43,0,43,9],[45,6,45,7],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[46,6,48,7],[49,0,49,2],[49,6,49,7],[50,0,53,0],[50,1,53,1],[50,6,53,7],[54,0,54,2],[54,6,54,7],[55,0,57,0],[55,1,57,1],[55,6,57,7],[58,0,58,2],[58,6,58,7],[59,0,62,0],[59,1,62,1],[59,6,62,7],[63,0,63,2],[63,6,63,7],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[64,6,66,7],[67,0,67,2],[67,6,67,7],[68,0,68,2],[68,6,68,7],[69,0,69,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2：       惠州市2016年第4季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","颗粒物",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-11-29","固废焚烧炉废气处理后总排口",175823,2.7,4.7,31,55,101,176,0.97,1.71]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2014",null,null,"—","—",30,"—",100,"—",300,"—",60]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","镉及其化合物 ",null,"铅及其化合物",null,"汞及其化合物",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-11-29","固废焚烧炉废气处理后总排口",175823,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},3.5e-05,"—"]
[null,null,"固废焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—",0]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2014",null,null,"—","—","0.1        镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）","—","1.0 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","—",0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","臭气浓度（无量纲）","一氧化碳",null,"含氧量\n（%）",null,"—",null,"—"]
[{"$nulls":4},"实测","折算",null,null,"—","—","—","—"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-11-29","焚烧炉废气排放口","—",16,33,"—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"1#上风向",14,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#下风向",17,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#下风向",16,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"达标","—","达标","—",null,"—","—","—","—"]
["《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,20,"—",100,"—",null,"—","—","—","—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","颗粒物",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["光大环保能源（博罗）有限公司","2016-12-06","1#焚烧炉废气处理设施排口",62926,8.1,6.3,"<14","<14",201,157,1.86,1.45]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理设施排口",55139,3.4,2.7,"<14","<14",185,145,2.05,1.61]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,"—","—",10,"—",50,"—",200,"—",10]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","镉及其化合物 ",null,"铅及其化合物",null,"汞及其化合物",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["光大环保能源（博罗）有限公司","2016-12-06","1#焚烧炉废气处理设施排口",62926,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",{"v":3.3e-05,"d":"0.000033"},2.6e-05,0]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理设施排口",55139,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",{"v":3e-05,"d":"0.000030"},2.3e-05,0]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,"—","—",0.05,"—",0.05,"—",0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","臭气浓度（无量纲）","一氧化碳",null,"含氧量\n（%）",null,"—",null,"—"]
[{"$nulls":4},"实测","折算",null,null,"—","—","—","—"]
["光大环保能源（博罗）有限公司","2016-12-06","1#焚烧炉废气处理设施排口","—",0.98,0.77,"—",null,"—","—",0]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理设施排口","—",1.18,0.93,"—",null,"—","—",0]
[null,"2016-12-12","1#上风向",14,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#下风向",16,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#下风向",16,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"4#下风向",16,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"达标","—","达标","—",null,"—","—","—","—"]
["《恶臭污染物排放标准》GB14554-93、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,20,"—",50,"—",null,"—","—","—","—"]
["惠州市2016年第4季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":9},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","甲烷\n（%）","氨","硫化氢","监测日期",null,"监测点位","臭气浓度\n(无量纲)"]
["惠城区垃圾填埋场","2016-11-15","1#监控点",0.0005,0.12,"0.001L","2016-11-15",null,"1#上风向",14]
[null,null,"2#监控点",0.0003,0.12,"0.001L",null,null,"2#下风向",16]
[null,null,"3#监控点",0.0005,0.14,"0.001L",null,null,"3#下风向",16]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2016-10-17","监控点1#",0.0015,0.12,"0.001L","2016-10-26",null,"1#上风向",15]
[null,null,"监控点2#",0.0007,0.66,"0.001L",null,null,"2#下风向",16]
[null,null,"监控点3#",0.0004,0.51,"0.001L",null,null,"3#下风向",16]
[null,null,"监控点4#",0.0018,{"v":0.2,"d":"0.20"},"0.001L",null,null,"4#下风向",16]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["博罗县垃圾填埋场","2016-10-13","1#监测点位",0.0004,0.39,"0.001L","2016-10-13",null,"1#上风向",14]
[null,null,"2#监测点位",0.0004,0.38,"0.001L",null,null,"2#下风向",16]
[null,null,"3#监测点位",0.0005,0.47,"0.001L",null,null,"3#下风向",16]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["惠东县垃圾填埋场","2016-10-13","监控点1#",0.0005,1.15,"0.001L","2016-10-26",null,"1#上风向",15]
[null,null,"监控点2#",0.0003,0.29,"0.001L",null,null,"2#下风向",16]
[null,null,"监控点3#",0.0024,0.59,"0.001L",null,null,"3#下风向",17]
[null,null,"监控点4#",0.0029,0.14,"0.001L",null,null,"4#下风向",17]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县甘香垃圾填埋场）","2016-10-20","1#监测点位",0.0004,0.74,"0.001L","2016-10-27",null,"1#上风向",14]
[null,null,"2#监测点位",0.0036,{"v":0.4,"d":"0.40"},"0.001L",null,null,"2#下风向",16]
[null,null,"3#监测点位",0.0004,0.78,"0.001L",null,null,"3#下风向",16]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,0.1,1.5,0.06,"—",null,"—",20]
["备注:1.市站目前未取得一氧化碳、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。\n     2.惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）的一氧化碳外委给“深圳市华保科技有限公司”监测。\n     3.臭气浓度外委给“深圳市华保科技有限公司”监测。\n  "]