{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":18,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[10,16,13,16],[13,4,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3：      惠州市2017年6月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（3家）（第二批）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","兴昂制革(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20170608,"污泥干燥机废气排口","0.05L",4.6e-05,"0.005L","0.005L",0.00057,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"6月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","广东科士达工业科技有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20170607,"1#含铅废气处理后排口","0.05L",4.8e-05,"0.005L","0.005L",0.00056,"达标","0.01L","0.01L",0.02,"达标"]
[{"$nulls":4},20170607,"2#含铅废气处理后排口","0.05L",4.9e-05,"0.005L","0.005L",0.00065,"达标","0.01L","0.01L",0.02,"达标",null,"6月公布"]
[{"$nulls":4},20170607,"3#含铅废气处理后排口","0.05L",3.9e-05,"0.005L","0.005L",0.00055,"达标","0.01L","0.01L",0.01,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","志源塑胶制品（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20170605,"1#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":5.7e-05,"d":"0.000057"},"0.005L","0.005L",0.00075,"达标","0.01L","0.01L",0.04,"达标"]
[{"$nulls":4},20170605,"2#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":5e-05,"d":"0.000050"},"0.005L","0.005L",0.00081,"达标","0.01L","0.01L",0.04,"达标",null,"6月公布"]
[{"$nulls":4},20170605,"4#含铅废气处理后排口","0.05L",4.4e-05,"0.005L","0.005L",0.00074,"达标","0.01L","0.01L",0.05,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]